void setup() {

pinMode(verde,OUTPUT);

pinMode(amarillo,OUTPUT);

pinMode(rojo,OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(verde,HIGH); //encendemos el led rojo

delay(2000); //esperamos 10 segundos

digitalWrite(verde,LOW); //apagamos el led rojo

delay(500); //esperamos medio segundo

digitalWrite(amarillo,HIGH); //encendemos el led amarillo

delay(2000); //esperamos 2 segundos

digitalWrite(amarillo,LOW); //apagamos el led amarillo

delay(500); //esperamos medio segundo

digitalWrite(rojo,HIGH); //encendemos el led verde

delay(2000); //esperamos 10 segundos

digitalWrite(rojo,LOW); //apagamos el led verde

delay(500); //esperamos medio segundo

}

